|  |
| --- |
|  |
|  |
| اجتماع المجموعة الثالثة الاول  الخدمات المتنقلة الساتلية  مواقف المجموعة العربية من بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027 (**WRC-27**) |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مجموعة العمل الثالثة: الفريق الدراسية 4ج | | | |
| **موقف المجموعة العربية** | **الفريق المسؤول** | **خلاصة بند جدول الأعمال** | **البند** |
| متابعة الدراسات المقدمة حول هذا البند والتأكد من أن الإجراءات التنظيمية والمسائل التقنية والتشغيلية المقترحة تصب في مصلحة الدول العربية مع حماية الخدمات القائمة. | WP 4C | النظر في المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية، لوصلات (فضاء-فضاء) بين السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (NGSO) والمستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في النطاقات الترددية **MHz 1 544-1 518 وMHz 1 559 - 1 545 وMHz 1 645,5 - 1 610 وMHz 1 660 - 1 646,5وMHz 1 675 - 1 670 وMHz 2 500 - 2 483,5** الموزَّعة للخدمة المتنقلة الساتلية، ‎وفقاً للقرار 249 (Rev.WRC 23)؛ | 1.11 |
| متابعة الدراسات في التوزيعات الممكنة في هذه النطاقات للأنظمة المتنقلة الساتلية ذات معدل بيانات منخفض مع حماية الخدمات القائمة والمجاورة. | WP 4C | النظر، استناداً إلى نتائج الدراسات، في التوزيعات الممكنة للخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) والإجراءات التنظيمية الممكنة في النطاقات الترددية MHz **1 432 - 1 427** (فضاء-أرض) و**MHz 1 646,5 - 1 645,5** (فضاء-أرض) (أرض فضاء)  **وMHz 1 920 - 1 880** (فضاء أرض) (أرض-فضاء) و**MHz 2 025-2 010** (فضاء-أرض) (أرض-فضاء) المطلوبة في المستقبل لتطوير أنظمة متنقلة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات معدل بيانات منخفض، وفقاً للقرار **252** (WRC 23)؛ | 1.12 |
| متابعة الدراسات ودعوة الإدارات العربية إلى دراسة النطاقات الترددية المستهدفة والتأكيد على ضمان توفير الحماية اللازمة للخدمات الأرضية القائمة في هذه النطاقات الترددية | WP 4C | النظر في الدراسات المتعلقة بالتوزيعات الجديدة المحتملة للخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) لتوفير وصلات مباشرة بين محطات فضائية ومعدات مستعملي الاتصالات المتنقلة الدولية من أجل إكمال نطاق التغطية الذي توفره شبكة الاتصالات المتنقلة الدولية الأرضية، وفقاً للقرار 253 (WRC-23)؛ | 1.13 |
| متابعة الدراسات والتأكد من أن أي توزيع جديد في الآقاليم يضمن حماية الخدمات القائمة في هذا النطاق الترددي والنطاقات المجاورة. | WP 4C | **النظر في إمكانية إدراج توزيعات إضافية في الخدمة المتنقلة الساتلية، في النطاقين التردديين MHz 2 025 - 2 010 (أرض-فضاء) وMHz 2170 - 2 160 (فضاء-أرض) في الإقليمين 1 و3، والنطاق الترددي MHz 2 160 - 2 120 (فضاء-أرض) في جميع الأقاليم وفقاً للقرار 254 (WRC 23)؛** | 1.14 |